产品规格: Fluke 342小电流钳形表

|  |  |
| --- | --- |
| **电气参数** | |
| **测量量程** | 40A直流或交流电流峰值 |
| **自动量程** | 4A/40A |
| **分辨率** | 量程4A：1mA 量程40A：10mA |
| **精度** | ±（1.3%+5字） |
| **显示字数** | 4000字 |
| **温度系数** | 温度高于28°C或低于18°C时，附加0.1×测试精度/°C |
| **频率范围** | 交流40-400Hz |
| **过载能力** | 150A |
| **安全等级** | CAT III 300V |
| **一般参数** | |
| **操作温度范围** | 0°C-50°C |
| **供电** | 9V碱性电池，NEDA 1604 或 IEC 6LR61 |
| **电池工作时间** | 连续15小时 |
| **防护等级** | IP30 |
| **尺寸** | 184 × 71 × 31mm |
| **开口开度** | 20mm |
| **重量** | 235g |
| **保修期** | 1年 |