技术指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **特征** | **HD-110C** | **HD-160C** |
| 直流电压 | 200.0 mV, 2.000 V, 20.00 V, 200.0 V, 1500 V | 1000.0 mV, 10.000 V, 100.00 V, 1500.0 V |
| 最佳精度 | ±(0.1 %读数 + 2个字) | ±(0.1 %读数 + 5个字) |
| 交流电压 | 200.0 mV, 2.000 V, 20.00 V, 200.0 V, 1000 V | 1000.0 mV, 10.000 V, 100.00 V, 1000.0 V |
| 最佳精度 | ±(0.8 %读数 + 4个字) | ±(1.2 %读数 + 10个字) |
| 电流 | 交/直流 200.0 µA, 2.000 mA, 20.00 mA,  200.0 mA, 2 A | 交/直流 123100.0 µA, 1000.0 µA, 10.000 mA,  100.0 mA, 400.0 mA, 2.000 A |
| 最佳精度 | 交流：±(0.8 %读数 + 4个字)  直流：±(0.5 %读数 + 2个字） | 交流：±(1.5 %读数 + 10个字)  直流：±(0.5 %读数 + 5个字） |
| 电阻 | 200.0 Ω, 2.000 kΩ, 20.00 kΩ,  200.0 kΩ, 2.000 MΩ, 20.00 MΩ | 1000.0 Ω, 10.00 kΩ, 100.00 kΩ,  1000.0 kΩ, 10.000 MΩ, 40.00 MΩ |
| 最佳精度 | ±(0.3 %读数 + 2个字) | ±(0.5 %读数 + 8个字) |
| 二极管测试 | • | – |
| 最佳精度 | ±(1.5 %读数 + 2个字) |  |
| 通断性 | • | |
| 频率 | – | 100.00 Hz, 1000.0 Hz, 10.000 kHz,  100.00 kHz, 1000.0 kHz, 10.000 MHz |
| 最佳精度 |  | ±(0.1 %读数 + 5个字) |
| 电容 | – | 40.00 nF, 400.0 nF, 4.000 µF,  40.00 µF, 400.0 µF |
|  |  | ±(3.0 %读数 + 5个字) |
| 温度 | – | -20 °C 至 1300 °C, (-4 °F 至 2372 °F) |
|  |  | ±(0.0 %读数 + 3 °C) |
| 真有效值 | – | • |